Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Звіт

З виконання лабораторної роботи №5

з дисципліни “Аналогової електроніки”

Виконав:

студент групи ДК-62

Салім М. C.

Перевірив:

доц. Короткий Є В.

Київ – 2018

**Хід роботи**


**Завдання 1. Зібрати на лабораторному стенді інвертуючий підсилювач з коефіцієнтом підсилення 10.**

Рис. 1. Принципова схема інвертуючого підсилювача.

При зібранні схеми(рис. 1) використовувалися резистори з опорами R1 = 1 кОм, R2 = 10 кОм.

В такому підсилювачі інвертується фаза на 180 градусів (рис. 2), а коефіцієнт підсилення:




Рис. 2. Сигнали на вході та виході інвертуючого підсилювача.


**Завдання 2. Зібрати на лабораторному стенді неінвертуючий підсилювач.**

Рис. 3. Принципова схема неінвертуючого підсилювача.

Дане включення операційного підсилювача(рис. 3) не інвертує вхідний сигнал(рис. 4), а коефіцієнт підсилення:




Рис. 4. Сигнали на вході та виході неінвертуючого підсилювача.


**Завдання 3. Зібрати на стенді з набором операційних підсилювачів та компонентів до них тригер Шмідта.**

Рис. 5. Принципова схема тригера Шмідта.

Такий тригер Шмідта є двохполярним, тобто видає як додатні так і від’ємні імпульси, також він є інвертуючим. Працює по передньому фронту.

Порогова напруга:




Рис. 6. Робота тригера Шмідта.



**Завдання 4. Зібрати на стенді з набором операційних підсилювачів та компонентів до них генератор прямокутного тактового сигналу.**

Рис. 7. Принципова схема генератора.

Даний генератор видає на виході прямокутні імпульси з коефіцієнтом заповнення 50% з періодом який визначається:

Напруга на конденсаторі коливається «пилкоподібно» з таким же періодом. Хоча зарядка та розрядка відбувається по експоненті, ми бачимо на осцилографі майже прямі лінії. Це пов’язано з тим що конденсатор не встигає до кінця заряджатися-розряджатися і ми бачимо лише лінійну область цієї залежності.

Рис. 8. Пилкоподібний імпульси.